Załącznik nr 11 do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | J.M. | Ilość | Cena | Wartość |
| Element nr1.  Roboty przygotowawcze [CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] |  |  |  |  |
| 1.KNR 2-01 IGM 0119-0300  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym | km | 1.2400 |  |  |
| 2.KNR 2-31 0103-0400  Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV | m2 | 6200.000 |  |  |
| 3.KNR 2-31 0114-0700  Uzupełnienie podbudowy,10% powierzchni, z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm- warstwa górna, grubości 7 cm po zagęszczeniu | m2 | 620.000 |  |  |
| Razem wartość elementu nr 1 |  |  |  |  |
| Element nr 2.Nawierzchnia [CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] |  |  |  |  |
| 4.BCD D-05.03.05.12.05 [ 2020-SEKOCENDBUD BCD]  Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego ( bitumicznego ), gr warstwy po zagęszczeniu ( uwałowaniu ) średnio 10 cm. | m2 | 4960.000 |  |  |
| 5. BCD-08.03.05.1 3.05 [ 2020 SEKOCENDBUD BCD] Wykonanie górnej warstwy nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2/5 w ilości 8.dm3/m2 – średnio 2 cm | m2 | 4960.000 |  |  |
| Razem wartość elementu nr 2 |  |  |  |  |
| Element nr 3. Pobocza i oznakowanie |  |  |  |  |
| 6.KNNR 2-31  0114-0700  Pobocza z kruszyw łamanych – warstwa górna grubości 10cm po zagęszczeniu | m2 | 1240.000 |  |  |
| Razem wartość elementu nr 3 |  |  |  |  |

Razem wartość kosztorysu ofertowego : …………………….. netto zł PLN

……………………… ….. % VAT

RAZEM : …………………………………. brutto PLN