Załącznik nr 12 do SWZ

Tabela przedmiaru robót

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa,opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne) |  |  |
| 1 | KNR 2-01  IGM  0119-0300 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,2400 |
| 1,240 |  | 1.2400 |
| 2 | KNR 2-31  0103-0400 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV | m2 | 6200.0000 |
|  | | |
| Odc.:1240\*5,0 |  | 6200.0000 |
| 3 | KNR 2-31  0114-0700 |  | Uzupełnienie podbudowy, 10% powierzchni, z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm- warstwa górna, grubości 7 cm po zagęszczeniu | m2 | 620.0000 |
| 10% powierzchni 6200.0\*0,10 |  | 620.0000 |
|  |  |  |
|  |  |  | Dział nr 2. Nawierzchnia  [CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] |  |  |
| 4 | BCD  D-06.03.05.1  2.05 |  | Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego ( bitumicznego ), gr warstwy po zagęszczeniu ( uwałowaniu ) średnio 10 cm. | m2 | 4960.0000 |
| odc. 1240\*4,0 |  | 4960.0000 |
|  |  |  |
| 5. | BCD  D-08.03.05.1  3.05 |  | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2/5 w ilości 8.dm3/m2 – średnio 2 cm | m2 | 4960.0000 |
| Odc.: 1240\*4,00 |  | 4960.0000 |
|  |  |  | Dział nr 3. Pobocza i oznakowanie |  |  |
| 6. | KNR 2-31  0114-0700 |  | Pobocza z kruszyw łamanych- warstwa górna grubości 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 1240.0000 |
| 1240\*0,50\*2 |  | 1240.0000 |