Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

………………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

**OFERTA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zapytanie ofertowe** | **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Marcjanka i Starzyno**  **o długości 840 mb, gmina Wyszogród** |
| **Zamawiający:** | Gmina i Miasto Wyszogród  ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród |
| **Nazwa Wykonawcy:** |  |
| **Imię i nazwisko osoby do kontaktu:** |  |
| **Adres:** |  |
| **Nr telefonu/ Nr fax:** |  |
| **Adres e-mail:** |  |
| **Regon:** |  |
| **NIP:** |  |
| **Termin realizacji zamówienia** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Marcjanka i Starzyno**  **o długości 840 mb, gmina Wyszogród** | | | |
| Cena netto |  | Cena brutto |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| Element nr 1. Roboty przygotowawcze  [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] |  |  |  |  |
| 1. KNR2-01IGM 0119-0399  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.840 |  |  |
| 2. KNR 2-31 0103-0400  Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV | m2 | 3780.000 |  |  |
| 3. KNR 2-31 0114-0700  Podbudowy z kruszyw łamanych o frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna grubości 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 3360.000 |  |  |
| Razem wartość elementu nr 1 |  |  |  |  |
| Element nr 2. Nawierzchnia  [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] |  |  |  |  |
| 4. KNNR 6 1002-0600  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Kruszywa naturalne o wymiarach 12-16 mm. Ilość kruszywa 13 dm3/m2.Samochód samowyładowczy 5t | 100 m2 | 33.6000 |  |  |
| 5. KNNR 6 1002-0200  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Kruszywa naturalne o wymiarach 5-8 mm. Ilość kruszywa 10 dm3/m2.Samochód samowyładowczy 5t | 100 m2 | 33.6000 |  |  |
| 6. KNNR 6 1002-0101  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Kruszywa naturalne o wymiarach 2-5 mm. Ilość kruszywa 8 dm3/m2.Samochód samowyładowczy 5t | 100 m2 | 33.6000 |  |  |
| Razem wartość elementu nr 2 |  |  |  |  |
| Element nr 3. Pobocza i oznakowanie |  |  |  |  |
| 7. KNNR 6 0112-04  Pobocza żwirowe - warstwa górna grubości 8cm po zagęszczeniu | m2 | 420.0000 |  |  |
| Razem wartość elementu nr 3 |  |  |  |  |

1. Oświadczam, że podana cena ryczałtowa nie podlega zmianie w okresieobowiązywania umowy i zawiera obowiązujący podatek VAT.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem prac do wykonania i pozyskałem wszelkie konieczne informacje do prawidłowego zrealizowania zamówienia (opis przedmiotu zamówienia ).

3. Oświadczam , iż posiadam niezbędny potencjał techniczny w postaci sprzętu i zasobów ludzkich na wykonanie przedmiotowego zadania.

Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.

Dnia .................................. ...............................................................

*( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )*