**Standardy ośnieżania i usuwania śliskości dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Wyszogród.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Standard** | **Opis utrzymania drogi** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu** | |
|  |  | **Po ustaniu odpadów śnieżnych** | **Od stwierdzenia występowania zjawisk** |
| **Droga/ulica w granicach administracyjnych miasta Wyszogród -**  **sektor V** | **Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na:**  **- skrzyżowaniach z drogami**  **- odcinkach o pochyleniu >5%**  **-przystankach autobusowych**  **- innych miejscach określonych przez zarządcę drogi**  **- dodatkowo wywóz zalegającego śniegu.** | **- luźny – 6 godz.**  **- zajeżdżony – może występować**  **- zaspy, języki śniegowe – 8 godz.** | **- gołoledź – 6 godz.**  **- szron – 3 godz.**  **- szadź – 3 godz.**  **- błoto pośniegowe – 6 godz.**  **- lodowica – 3 godz.** |
| **Droga o nawierzchni gruntowej – poza granicami administracyjnymi miasta Wyszogród** | **Jezdnia odśnieżona lokalnie zaśnieżona. Prowadzi się intensywne odśnieżanie w zależności od dyspozycji zarządcy drogi.**  **Posypywanie na drogach w sektorach I-IV w uzgodnieniu z Zamawiającym** | **- luźny – może występować**  **- zajeżdżony – może występować**  **- zaspy, języki śniegowe, nabój śnieżny – może występować** | **- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 1 godz.** |